1. 杨延涛（力学与工程科学学院）
教师邮箱：yantao.yang@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）海洋温盐湍流相关模拟；
（2）固液相变边界模拟；
（3）湍流流动控制模拟。
题目简介：利用课题组现有程序，开展相关方向的数值模拟和分析工作，并尝试建立简化理论模型。具体内容讨论后确定。
对学生的要求：1.需要流体力学方面的基础知识，需要有基本的数值模拟概念或经验。
2.会安排相关课题的博后和研究生提供日常支持，但是基本上由学生自己独立完成，因此要求学生有较强的自驱力和自主能力。如果只是想按部就班的完成一系列工作，则不太合适。


2. 王海洋（力学与工程科学学院）
教师邮箱：haiyangw@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）基于CMOS相机的含能材料凝聚态产物原位检测技术；
（2）基于arduino开发板的同步触发器及其在原位燃烧诊断中的应用。
题目简介：（1）通过薄膜沉积技术改造CMOS相机传感器，使其能够检测亚微米级及以上颗粒物，并对含能材料燃烧过程中产生的凝聚态产物进行原位检测和分析。
（2）动手制作一款基于arduino开发板的同步触发器，使其能够在触发点火的同时，触发高速摄像机和/或者数据采集器（如示波器），实现其在含能材料原位燃烧诊断中的应用。
对学生的要求：对动手做实验感兴趣，希望能够解决一些软硬件结合的工程实践问题。


3. 黄迅（力学与工程科学学院）
教师邮箱：huangxun@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）航空发动机微型风扇台设计；
（2）航空航天艺术图集
题目简介：（1）先学习3D打印、电机驱动和风扇台叶轮机械设计原理，逐步实现6厘米口径微型航空发动机风扇台，实现测力和声学同步测试能力。如有余力，进一步玩rim driven新设计。
（2）收集并协助完成尽可能多的近20年空天设计CAD及艺术图，为北大航空航天各类宣传、出版科普作品准备艺术素材。
对学生的要求：（1）对航空（模型）发动机设计有莫名爱好的：热爱动手，CAD/机械/电子/力学基础。
（2）什么也不想干就爱画画的：CAD能力，或手绘能力，或生成式AI绘图能力。按照提供的例子能自己天马行空。
（3）联系我前先看对玩淘宝上面上万的模型航空发动机是否有兴趣，确认不会浪费自己时间和学校资源；先看航空知识等杂志上面的彩绘图，想象是否有能力和意愿搞几个自己的作品。
（4）严格要求：确认自己能投入大量时间，和我共同讨论确定方向、科学问题和技术实现方案后能有序推进，每周讨论至少半小时进展；划水超过2周则自然终止，需另找其他课题组。


4. 李宏源（力学与工程科学学院）
教师邮箱：lihongyuan@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：(1) 仿生飞鱼跨介质航行器设计与研制。
(2) 基于SPH-FEM方法的典型航行体入水冲击动力学响应研究。
(3) 仿虎鲸与雨燕水空跨介质航行器兼容设计。
题目简介：（1）以飞鱼在水中游动、跃出水面并在空中飞行为启发，设计一种能够在水下、水面和空中运动的仿生飞鱼跨介质航行器，完成航行器总体结构、动力系统及跨介质运动机构设计，建立三维模型并开展运动性能分析；通过数值模拟分析航行器在水下、水面及空中不同运动状态下的流体动力特性，并开展缩比样机加工与实验测试，验证航行器跨介质运动能力及设计方案的可行性。
（2）航行体入水冲击问题在跨介质航行器及水下装备等领域具有重要工程意义。入水过程中，瞬态水动力载荷与结构变形相互作用，影响航行体的运动响应与结构安全性。本课题以典型航行体为研究对象，采用光滑粒子流体动力学与有限元耦合方法（SPH-FEM），建立航行体入水数值模型，开展入水冲击过程中的动力学响应分析。
（3）以虎鲸低阻水下游动和雨燕高升阻比飞行为仿生对象，面向跨介质航行器水下低阻与空中高升阻比的水空兼容需求，开展仿虎鲸外形与仿雨燕机翼设计，建立三维模型并完成水空动力性能分析；通过数值模拟研究不同仿生构型下航行器水下阻力特性与空中升阻特性，优化水空兼容构型，并开展样机实验测试，验证航行器水空兼容设计方案的可行性。
对学生的要求：具有机械设计、流体力学和空气动力学基础；能够使用SolidWorks等软件完成航行器仿生构型设计与三维建模，掌握基本数值模拟方法；能够参与样机加工、装配及实验测试，完成数据的处理与分析。


5. 李国洋（力学与工程科学学院）
教师邮箱：lgy@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）声弹成像的存在、唯一性证明；
（2）基于物理信息深度学习的高效剪切波全波形反演；
（3）基于光学相干层析成像的无创脑机接口；
（4）基于无创脑机接口的意图解码；
题目简介：课题组围绕超声脑成像和调控，开展无创闭环脑机接口研究。毕业论文可以围绕上述技术的基础理论、算法开发和硬件研制，欢迎工学院各类背景的同学申请。
对学生的要求：较好的数理基础，能积极参与团队合作，主观能动性强。




6. 彭雨粲（力学与工程科学学院）
教师邮箱：yucan.peng@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）基于结构色的彩色低发射率材料构筑；
（2）人工智能辅助的热管理材料设计。 
题目简介：本课题组主要开展热管理材料与器件研究，面向空间热管理、人体热管理以及电池与芯片热管理等应用场景，探索新型材料解决方案。以上题目仅供参考，其中，题目1侧重数值仿真与实验研究，题目2侧重人工智能模型的训练与应用。欢迎对热管理材料与器件感兴趣的同学与我们交流，共同探索有趣的研究问题，并结合个人兴趣确定论文题目。
对学生的要求：具备基本的物理、化学知识，对科研有兴趣，乐于钻研。实验向课题，需要一定的动手能力。


7. 宋洁（先进制造与机器人学院）
教师邮箱：die.song@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）面向任务决策的大模型上下文压缩与优化研究
（2）基于用户选择模型的算力服务定价与调度优化研究
（3）算力设施配置决策的两阶段随机优化方法研究
（4）具身模型异步推理的事件触发与能耗优化研究
题目简介：（1）大模型智能体在执行复杂任务时，需要持续获取和利用历史信息。随着交互过程推进，上下文不断增长，增加了计算开销，也对有效信息的识别与保留提出了挑战。本课题研究面向下游任务的上下文压缩方法，探索通过任务反馈优化信息保留策略，在控制计算成本的同时维持或提升任务表现。主要研究内容包括：
- 上下文压缩与任务决策建模。刻画信息获取、上下文压缩与任务执行之间的关系，分析信息保留方式和压缩程度对决策效果的影响，建立兼顾任务表现与计算开销的评价框架。
- 任务驱动的压缩策略优化。结合任务需求与执行反馈，研究上下文中关键信息的识别和保留方法，探索基于强化学习的压缩策略优化，使压缩结果更好地支持后续推理与决策。
- 任务表现与计算效率分析。基于已有大模型和典型任务，对比不同上下文处理策略，评估任务完成质量、计算开销及方法稳定性，分析不同任务条件下压缩策略的适用性，以及信息压缩与决策表现之间的权衡。

（2）面向离线推理、批量数据分析等可延迟计算业务，研究分时电价下用户选择与算力调度的耦合机制，探索兼顾平台收益与用户等待成本的服务定价方法。主要研究内容包括：
- 用户选择与任务灵活性建模。基于服务价格、等待成本和任务完成期限，构建即时服务与延迟服务的离散选择模型，刻画价格激励对任务需求分配及可调度空间的影响。
- 定价与调度联合优化。考虑计算容量、设备功耗及任务时序约束，建立用户响应与混合整数调度相结合的优化模型，研究有限价格策略下的联合求解方法，分析价格决策与低价时段资源竞争之间的相互作用。
- 灵活性价值与收益边界分析。通过对照实验和参数敏感性分析，研究电价差异、等待偏好及资源拥塞对最优定价的影响，识别任务延迟的边际经济价值与平台、用户双方受益的条件。

（3）面向需求不确定条件下的算力供给能力建设，研究设备购置与外部算力租用的协同决策方法。结合绿电直连场景，分析需求风险与能源供给条件对算力资源配置的共同影响。主要研究内容包括：
- 需求情景与算电成本建模。构建不同业务规模和负载水平的需求情景，在给定新能源、储能及公网接入条件下，刻画自有设备的运行成本与供能约束，建立购置与租用的统一成本评价模型。
- 两阶段随机优化建模与求解。以需求实现前的设备购置为第一阶段决策，以需求实现后的任务分配与外部算力租用为第二阶段补救决策，建立考虑设备数量整数约束和服务能力限制的情景随机规划模型。
- 配置策略与不确定性价值分析。比较基于平均需求的确定性配置与随机优化策略，量化考虑需求不确定性带来的决策收益，分析需求波动、租用价格及能源条件对购置规模的影响，识别自有算力与外部租用的经济配置边界。

（4）视觉-语言-动作模型能够根据环境观测生成机器人动作序列，其推理频率与响应时延共同影响任务执行效果和计算能耗。面向机器人端执行、边缘端推理的协同架构，研究环境变化与动作执行状态驱动的推理触发方法，探索计算开销与闭环任务性能之间的权衡。主要研究内容包括：
- 推理-执行过程与能耗建模。刻画环境观测、通信传输、模型推理和动作执行之间的时序关系，分析推理延迟、动作队列长度及观测更新间隔对任务表现的影响，建立计算与通信能耗评价模型。
- 状态感知的事件触发方法。综合环境变化、动作执行偏差及剩余动作队列，设计自适应推理触发规则，研究在响应时限和能耗预算约束下，何时更新动作预测、何时继续执行已有动作序列。
- 闭环性能与能效边界分析。基于已有具身模型和典型机器人操作任务，比较固定周期、固定队列阈值与自适应触发策略，评估任务成功率、执行时间及能耗，识别减少推理开销能够保持任务性能的条件。
对学生的要求：（1）对大模型、算力优化或具身智能等研究方向感兴趣，具有主动学习和探索问题的意愿。
（2）具备强化学习基础，了解马尔可夫决策过程及典型强化学习算法的基本原理。
（3）具有一定的数学建模与编程能力，掌握Python，具备概率统计、线性代数等课程基础。
（4）有优化算法、深度学习或机器人相关课程及项目经历者优先。
（5）能够保证必要的科研时间投入，认真开展文献阅读与实验分析，主动交流研究进展。


8. 庞智博（先进制造与机器人学院）
教师邮箱：zhibo.pang@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：高自由度人形机器人具身智能前沿模型与创意应用
题目简介：本项目采用工业界领先的双足和轮式人形机器人本体，开发智能控制算法、模型和创意应用系统，并进行实验室真机验证。项目计划录取多位学生，在研究生指导下开展系统性的探索研究。学生可以选择下列任务之一，也可以围绕项目的总体目标，与导师协商定义新任务。
（1）机器人急救操作力学建模和仿真
（2）机器人生化实验操作力学建模和仿真
（3）机器人安全检查操作力学建模和仿真
（4）面向双足人形机器人全身控制的低成本高精度运动策略采集与生成
（5）面向人形机器人双手灵巧操作的低成本高精度运动策略采集与生成
（6）基于通用多模态大模型和递归自进化（RSI）的高精度机器人技能生成
（7）基于真机强化学习的高精度机器人技能生成
（8）面向人形机器人实时控制和高效推理的具身智能模型优化
对学生的要求：要求申请者热爱机器人具身智能技术，享受技术挑战，善于沟通协作，动手能力强。具备下列经验之一者优先录取。
（1）医疗机器人、生化实验机器人或安检机器人真机经验
（2）机器人遥操或数采设备相关机械设计与嵌入式开发经验
（3）Isaac Sim/Gym/Lab或MuJoCo等环境中机器人任务仿真经验
（4）VLA或WAM模型开发与训练经验
（5）LLM或VLM基模减枝与低成本部署经验
备注：有意者请直接与导师邮件联系，邮件中请务必介绍申请动机、意向任务和相关经验。


9. 段志生（先进制造与机器人学院）
教师邮箱：duanzs@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）面向大规模星座的分布式任务规划与调度方法研究；
（2）基于世界动作模型的机器人自主控制方法研究。 
题目简介：1.随着巨型低轨星座（数百至数千颗卫星）的快速发展，传统集中式地面统一规划调度模式面临通信开销大、计算复杂度高、单点故障风险突出等瓶颈，分布式自主规划成为重要发展方向。本课题以大规模卫星星座的对地观测任务为背景，研究基于多智能体协商的分布式任务分配与调度方法：首先建立考虑轨道动力学约束、资源约束（电量、存储、数传窗口）的任务规划模型；在此基础上，设计一种改进的合同网协议（Contract Net）或共识捆绑算法（CBBA），实现卫星间通过局部通信自主完成任务的竞标、分配与冲突消解；最后在仿真环境中对比所提方法与集中式方法在任务完成率、响应时间、通信开销等指标上的差异。本课题涉及运筹优化与多智能体系统的基本理论，工作量适中、仿真验证可行，适合本科阶段开展。
2.让机器人具备对环境的"想象与预测"能力，是当前具身智能领域的研究热点。世界模型（World Model）通过学习环境的状态转移规律，使智能体能够在内部模型中进行动作推演和规划，从而大幅降低与真实环境交互的成本。本课题面向典型的机器人控制任务（如机械臂抓取或轮式机器人导航），研究基于世界模型的自主控制框架：首先利用机器人与环境的交互数据，训练一个学习式的环境动力学模型（如基于循环状态空间模型 RSSM）；在此基础上，采用模型预测控制（MPC）或潜在空间规划方法，在"想象"轨迹中进行动作序列的滚动优化与决策；最后在仿真平台（如 MuJoCo / Isaac Sim）中验证所提方法在样本效率和任务成功率上相较于无模型强化学习的优势。本课题涵盖深度学习、强化学习与最优控制的交叉内容，兼具前沿性与可实现性，适合作为本科毕业设计选题。
对学生的要求：理力、工算、机器人相关专业学生。


10. 喻俊志（先进制造与机器人学院）
教师邮箱：yujunzhi@pku.du.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）面向小目标与遮挡场景的图像目标检测算法研究；
（2）变刚度仿生吸盘的设计与性能研究。 
题目简介：1. 面向小目标与遮挡场景的图像目标检测算法研究
论文题目简介：
目标检测在自动驾驶、安防监控、工业质检等领域广泛应用。近年来，YOLO 系列以检测速度快、部署方便著称，DINO 等基于 Transformer 的检测器则在检测精度和开放词汇检测方面表现突出。本题目旨在熟悉现有目标检测算法框架的基础上，针对交通监控场景中小目标尺度小、车辆与行人遮挡严重的问题，通过多尺度特征融合、数据增强、损失函数调整或后处理优化等方式进行改进，改善小目标与遮挡下的检测效果，并完成一个可运行的图像目标检测系统。
2. 变刚度仿生吸盘的设计与性能研究
论文题目简介： 仿生吸盘是实现水下机器人稳定附着与长期驻留的重要技术，在深海探测、海洋装备检测及水下机器人等领域具有广阔的应用前景。然而，传统吸盘难以兼顾复杂表面的柔顺贴合与高承载稳定附着，限制了其在复杂水下环境中的应用。本课题拟借鉴生物吸盘的柔性附着机制，探索刚度可调的仿生吸盘设计方法，通过创新结构设计，实现吸盘柔顺贴合与稳定承载性能的协同提升。主要开展仿生吸盘结构设计、有限元仿真、样机制作及吸附性能测试，研究刚度变化对吸盘界面适应性和吸附性能的影响，为面向深海等复杂环境的仿生附着技术提供设计参考。
对学生的要求：1. 面向小目标与遮挡场景的图像目标检测算法研究
学生要求：
熟悉 Python，了解 PyTorch 基本使用；
接触过深度学习或计算机视觉基础课程，了解目标检测基本概念（如边界框、IoU、mAP）。
2. 变刚度仿生吸盘的设计与性能研究
学生要求：
具有一定的机械设计基础，熟悉SolidWorks等三维建模软件；
对仿生机器人、柔性机构及创新机械结构设计具有浓厚兴趣；
具备较强的动手实践能力。


11. 张飞天（先进制造与机器人学院）
教师邮箱：feitian@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：气动扭卷人工肌肉驱动的肌肉骨骼机器人腿设计与柔顺行走研究 
题目简介：人工肌肉有望为足式机器人带来柔顺、高效的驱动方式，但现有电机驱动腿式机器人依赖高减速比传动，冲击大、能效低，而多数人工肌肉受限于带宽与效率难以驱动动态行走。气动扭卷人工肌肉通过加压螺旋管退扭产生直线收缩，兼具高收缩率（可达 50% 以上）、高功率密度与低工作气压，且制作工艺简便、材料成本低，为构建肌肉骨骼式机器人腿提供了新的可能。本课题拟开展气动 TCA 驱动的肌肉骨骼腿式机器人研究：制备纤维增强气动 TCA 肌肉并系统表征其收缩率、输出力与刚度-压力特性，建立肌肉力学模型;设计髋-膝两自由度机器人单腿，采用拮抗肌肉对布置实现关节驱动，搭建多路气压伺服与角度/力传感系统；开展单腿踢摆与落地冲击实验，定量研究肌肉固有柔顺性对峰值地面反作用力的衰减作用；在此基础上扩展至有缆四足整机，实现对角小跑步态行走，并探究步频、气压与行走速度、能耗的关系。课题涵盖"肌肉制备-性能表征-机构设计-步态控制-实验量化"完整链条，其成果可为柔顺足式机器人与仿生驱动研究提供基础平台。
对学生的要求：（1）对机器人与仿生驱动有浓厚兴趣，乐于动手实验；（2）具备三维建模与 3D 打印能力（如 SolidWorks）；（3）有单片机（Arduino/STM32）编程基础，了解基本控制方法；（4）能保证充足的实验时间投入。


12.杨莹（先进制造与机器人学院）
教师邮箱：yy@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：数据驱动性能预测与安全性评估，履带式机器人路径规划与运动控制
题目简介：无
对学生的要求：无


13. 傅晓阳（材料科学与工程学院）
教师邮箱：fuxy@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）Pt基高熵合金催化剂的设计制备及其在甲醇液相热重整制氢反应中的催化性能研究。
（2）碳纳米管限域非贵金属纳米粒子的构筑及多元醇电氧化高值转化性能研究
（3）环己酮电催化氧化高附加值化学品的催化剂设计与反应路径调控
题目简介：（1）随着氢能技术的发展，甲醇液相重整制氢因具有储氢密度高、易运输等优势受到广泛关注。然而，传统贵金属催化剂存在活性不足和稳定性有限等问题。高熵合金凭借多元素协同效应和优异稳定性，为高性能催化材料设计提供了新思路。本课题拟设计制备Pt基高熵合金催化剂，通过XRD、SEM等手段分析其结构特征，并研究其在甲醇液相热重整制氢中的催化性能。
（2）在双碳战略背景下，生物质衍生小分子多元醇的电催化氧化是绿色制备高附加值化学品的重要途径。该反应条件温和，阳极氧化多元醇的同时阴极可联产氢气，但目前贵金属基催化剂成本高、易失活，而非贵金属催化剂存在纳米颗粒易团聚、催化活性与选择性不足等问题。碳纳米管具备一维限域空间与优良导电性能，可封装并锚定非贵金属纳米粒子，抑制颗粒团聚，调控界面电子结构与反应物吸附行为。本文制备碳纳米管限域非贵金属纳米催化剂，研究限域结构对小分子多元醇电氧化性能的影响，探究构效关系与反应机理，以期获得低成本、高性能的非贵金属电催化材料，为生物质多元醇高值转化提供可行方案。
（3）聚焦于电催化氧化技术在绿色合成高价值化学品中的应用，旨在解决传统工艺能耗高、选择性差及难以工业化的问题。环己酮电氧化制己二酸目前具有电流密度低、无法满足工业化需求的痛点，拟设计多层结构催化剂，强化环己酮的持续吸附。目标是在提升电流密度的同时延长反应稳定性，突破工业化电流密度瓶颈。
对学生的要求：具有纳米材料和化学的知识基础和科研兴趣。


14. 邵元龙（材料科学与工程学院）
教师邮箱：shaoyuanlong@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（2）AI辅助高性能碳纳米管纤维创制
（2）碳纳米管基离子电子纤维器件
（3）用于神经疼痛管理的纤维电池
题目简介：论文围绕开发高性能纤维材料及纤维器件，并探索特种应用
对学生的要求：具有一定的材料背景


15. 窦锦虎（材料科学与工程学院）
教师邮箱：doujinhu@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）给电子铺设“分子高速路”：二维导电MOF单晶的生长与输运调控
（2）可弯折的“分子电路”：导电MOF薄膜的图案化与柔性电子器件
（3）让材料拥有“记忆”：导电MOF人工突触器件与离子—电子耦合调控
题目简介：（1）题目一：给电子铺设“分子高速路”：二维导电MOF单晶的生长与输运调控
题目简介：
如何通过改变分子的排列方式，控制电子在材料中的运动？本课题以二维导电金属有机框架（MOF）为研究对象，探索从分子组装到宏观导电性能的调控方法。学生将围绕一种典型材料体系，研究溶剂、反应条件等因素对晶体生长与层间堆积的影响，结合显微观察、结构表征及电学测量，建立晶体形貌、结构有序度与导电性能之间的关联。课题的核心不仅是“长出漂亮的晶体”，更是理解分子如何排列，才能让电子更高效地传输，参与新型电子材料从设计、制备到性能验证的完整研究过程。
（2）题目二：可弯折的“分子电路”：导电MOF薄膜的图案化与柔性电子器件
题目简介：
由分子搭建的电子材料，能否在反复弯折后依然稳定导电？本课题面向柔性电子器件，研究导电MOF在柔性衬底上的薄膜生长、图案化构筑及电学性能。学生将参与柔性导电图案与电阻型器件的制备，考察衬底表面处理、薄膜形貌和电极接触对器件性能的影响，并通过不同弯曲半径、循环次数下的电学测试，分析裂纹形成、界面脱附及接触变化等可能的失效机制。课题重点回答“材料为什么在弯折后失去导电能力，又如何通过结构与界面设计改善稳定性”，将材料化学、力学分析与微纳器件研究相结合。
（3）题目三：让材料拥有“记忆”：导电MOF人工突触器件与离子—电子耦合调控
题目简介：
一个由分子搭建的器件，能否记住过去受到的刺激，并据此改变下一次的响应？本课题以导电MOF为功能材料，探索电压脉冲作用下的可逆电导调控及人工突触行为。学生将参与器件构筑与电学测试，研究脉冲幅度、持续时间及刺激间隔对电导变化和记忆保持的影响，结合对照实验分析离子迁移、电荷俘获与电子输运的可能作用，并利用简单模型模拟突触权重更新。课题不仅关注能否获得“记忆曲线”，更关注记忆从何而来、能够保持多久，以及如何区别可控学习行为与器件退化，探索材料物理与类脑信息处理之间的联系。
对学生的要求：数理基础扎实，专业核心课程成绩优秀；具备较强的英文文献阅读、实验动手与定量分析能力，熟练使用Python、MATLAB等至少一种数据分析工具；科研兴趣浓厚，具有主动提出问题、独立思考与解决问题的能力，能够保证持续、充分的科研投入，有材料合成、器件制备或电学测试经历者优先。


16. 王江涛（材料科学与工程学院）
教师邮箱：wangjt@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：（1）低维量子材料的可控制备；
（2）低维量子材料物理性质表征
题目简介：（1）题目一：低维量子材料的可控制备
围绕二维材料等低维量子体系，采用化学气相沉积（CVD）方法探索材料的可控生长工艺，研究温度、气流、前驱体及衬底等生长参数对材料层数、尺寸、晶畴取向和缺陷密度的影响规律，实现高质量、大面积或特定结构样品的制备。
（2）题目二：低维量子材料物理性质表征
以 CVD 生长的低维量子材料为研究对象，利用拉曼光谱、原子力显微镜、扫描电镜、电输运测量等手段，系统表征其结构、光学及电学性质，分析生长条件与材料性质之间的关联，理解其中的量子物理现象。
对学生的要求：对材料科学有浓厚兴趣，具备扎实的物理和化学基础；动手能力强，做事认真细致，能遵守实验室安全规范；具备一定的文献阅读能力


[bookmark: _GoBack]17. 赵姗（未来技术学院）
教师邮箱：shan.zhao@pku.edu.cn
题目（实际立项可以修改）：AI-Assisted 3D Spatial Profiling of Zuotai/β-HgS Biodistribution and BBB Modulation in Mice
题目简介：This project seeks to investigate Zuotai/β-HgS， a traditional Tibetan medicine mineral preparation， as a potential modulator of BBB transport. Zuotai contains β-HgS/metacinnabar， a poorly soluble mercury sulfide species that has been reported in preclinical studies to influence CNS-related biological processes and may enhance brain entry of selected therapeutic compounds. However， its translational development is limited by critical gaps in knowledge. It remains unclear where Zuotai/β-HgS-associated material distributes throughout the body， whether it enters brain parenchyma or remains localized to vascular and barrier-associated compartments， whether it enhances BBB transport through controlled endothelial mechanisms， and whether these effects occur without mercury-associated neurovascular or systemic toxicity. The overall objective is to establish a 3D spatially resolved preclinical assessment of Zuotai/β-HgS biodistribution， BBB activity， and safety using whole-mouse tissue clearing， three-dimensional light-sheet microscopy， and AI-assisted quantitative analysis.
对学生的要求：对干，湿实验感兴趣的生物医学工程等背景的学生。


1

